|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimension | Weight | Grade 000 | Grade 00 | Grade 0 | Grade 1 |
| mm | kg | flatmess μm  | flatness μm | Flatness μm | Flatness μm |
| 300×300×70 | 19 | 1.5 | 3 | 6 | 12 |
| 400×250×70 | 21 | 1.5 | 3 | 6 | 12 |
| 400×400×100 | 48 | 2 | 3.5 | 6.5 | 13 |
| 450×300×100 | 40 | 1.5 | 3 | 6 | 12 |
| 600×450×100 | 81 | 2 | 3.5 | 7 | 14 |
| 630×400×100 | 76 | 2 | 3.5 | 7 | 14 |
| 630×630×130 | 155 | 2 | 4 | 8 | 16 |
| 750×500×130 | 146 | 2 | 4 | 8 | 16 |
| 800×500×130 | 156 | 2 | 4 | 8 | 16 |
| 900×600×130 | 211 | 2 | 4 | 8 | 16 |
| 1000×630×150 | 284 | 2.5 | 5 | 9 | 18 |
| 1000×750×150 | 338 | 2.5 | 5 | 9 | 18 |
| 1000×1000×150 | 450 | 2.5 | 5 | 10 | 20 |
| 1200×800×150 | 432 | 2.5 | 5 | 10 | 20 |
| 1600×1000×200 | 963 | 3 | 6 | 12 | 24 |
| 2000×1000×250 | 1505 | 3.5 | 6.5 | 13 | 26 |
| 1600×1600×300 | 2312 | 3.5 | 6.5 | 13 | 26 |
| 2000×1600×300 | 2890 | 3.5 | 7 | 14 | 28 |
| 2500×1600×300 | 3612 | 4 | 8 | 16 | 32 |
| 3000×2000×500 | 9030 | 4.5 | 9 | 18 | 36 |
| 4000×2000×500 | 1204 | 5.5 | 11 | 22 | 44 |
| 6000×2000×700 | 25284 | 7.5 | 15 | 30 | 60 |